|  |  |
| --- | --- |
| **Согласованно:**  Заместитель генерального директора  ООО «Павловоэнерго»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Титов О.В.  «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_ г. | **Утверждаю:**  Генеральный директор  ООО «Павловоэнерго»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Орлова Ю.Н.  «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_ г. |

.

**Техническое задание**

**на поставку секционной ячейки для проведения ремонта в ТП-3 по адресу г. Нижний Новгород, ул. Геологов д.1**

**Составил:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Зарудаев А.Ю.

**Проверил:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Шальнов Л.К.

**Расчет произвел (проверил):**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Куколева И.Л.

г. Павлово 2025г.

1. **Наименование закупаемых товаров, работ (услуг)**

**Лот№ 1**

Поставка секционной ячейки 0,4кВ в соответствии с предоставленным эскизом

**Порядок формирования начальной (максимальной) цены:** начальная (максимальная) цена договора включает все возможные расходы участника, в том числе стоимость расходных материалов, транспортных расходов, всех видов налогов и сборов, и иных расходов и обязательных платежей.

1. **Требуемые характеристики.**

Секционной ячейки 0,4кВ

Номинальное переменное напряжение – 1кВ;

Температура окружающей среды при эксплуатации оборудования – от -60°С до +50°С;

Срок службы, не менее – 6 лет;

Гарантийный срок эксплуатации – 3 года.

1. **Требования, предъявляемые к товару:**

Поставляемая продукция должна быть новой, ранее не использованной, дата выпуска продукции должна быть не ранее 2024г. выпуска.

1. **Требования к упаковке, отгрузке, маркировке, хранению товара:**

* Поставщик обязан поставить товар в упаковке, обеспечивающей его сохранность, товарный вид, предохраняющей от всякого рода повреждений при перевозке.
* Маркировка должна иметь четкие обозначения в соответствии с требованиями ГОСТ 13276-79;
* Отгрузка товара производится Поставщиком по указанным Покупателем реквизитам автомобильным или железнодорожным транспортом по согласованию с Покупателем.

1. **Место, условия и сроки поставки оборудования:**

Нижегородская область, г. Кстово, ул.Шохина, д.2а

Товар должен быть поставлен в полном объеме, в установленный срок и соответствовать предъявляемым в соответствии с документацией и договором требованиям. Отгруженный товар принимается исключительно по фактическому количеству.

Товар, подлежащий обязательной сертификации, поставляется с соответствующими сертификатами.

1. **Форма, сроки и порядок оплаты:**

Оплата осуществляется в безналичной форме путем перечисления средств на счет контрагента.

Авансирование предусмотрено в размере 70% от стоимости товара, окончательный расчет в течении 30 календарных дней с момента подписания Заказчиком акта выполненных работ и выставления Исполнителем счета и счета-фактуры.

1. **Расчет стоимости работ за единицу:**

Стоимость каждого наименования товара за единицу без учета НДС подлежит снижению от начальной пропорционально снижению начальной (максимальной) цены договора (цены лота) без учета НДС, предложенному победителем (лицом, с которым по итогам запроса котировок заключается договор)

1. **Документы, предоставляемые в подтверждение соответствия предлагаемых участником товаров**

Предоставление документов в подтверждение соответствия предлагаемых участником товаров требуется:

документ, подтверждающий качество продукции со стороны торговой компании или производителя, и (или) документ, удостоверяющий соответствие объекта требованиям технических регламентов, документам по стандартизации или условиям договора,

документ составляемым между производителем и участником конкурентной закупки (компанией, которая выступает официальным посредником между изготовителем и непосредственными потребителями) на поставляемый товар и (или) Письмо (гарантийное) от производителя поставляемого товара, о сотрудничестве с участником конкурентной закупки и готовности поставить товар в соответствии с Техническим заданием.

1. **Сроки поставки товара:**

с даты подписания договора 30 рабочих дней.

**Секционная ячейка 0,4кВ (эскиз)**

2000 мм

Присоединение к СШ существующей ячейки

1005 мм

600 мм

1000 мм

Секционный разъединитель 1600А

100 мм