|  |  |
| --- | --- |
| **Согласованно:**  Заместитель генерального директора  ООО «Павловоэнерго»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Титов О.В.  «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_ г. | **Утверждаю:**  Генеральный директор  ООО «Павловоэнерго»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Орлова Ю.Н.  «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_ г. |

.

**Техническое задание**

**на выполнение комплекса работ по переносу опоры за границы участка заявителя**

**Составил:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Шальнов Л.К.**

**Проверил:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Шальнов Л.К.**

**Расчет произвел (проверил):**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Куколева И.Л.**

г. Павлово 2025г.

1. **Наименование закупаемых товаров, работ (услуг)**

**Лот № 1**

Выполнение комплекса работ по переносу опоры за границы участка заявителя

1. Цель -Техническое задание составлено на основании письменного заявления от собственника участка №60 с кад.номером 52:26:0010018:22 по ул.Северная, д.Афонино, Кстовского МО, Гусева В.С. о рассмотрении возможности переноса опоры № 2.1, ф-3, ТП-1220
2. Этапы выполнения работ:

А) Разработка проектной документации на перенос опоры и ее согласование.

Б) Подготовка технического плана, внесение изменений в ранее установленные охранные зоны объекта.

В) Выполнение монтажных работ по переносу опоры.

3. Сроки выполнения работ: 30 рабочих дней с даты заключения договора.

1. **Подрядчик после окончания строительно-монтажных и пусконаладочных работ предоставляет следующую документацию:**

-Комплект рабочих чертежей проекта на строительство предъявляемого к приемке объекта с внесенными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией, или надписями, удостоверяющими соответствие выполненных работ рабочим чертежам проекта;

-Технический паспорт объекта;

-Сертификаты и технические паспорта, удостоверяющие качество материалов, изделий, оборудования, кабельной продукции, примененных при производстве СМР;

-Комплект технической документации, инструкции по монтажу и эксплуатации на русском языке и языке завода изготовителя. При корректировке и изменении конструкции или комплектации поставляемого оборудования, кабельной продукции, материалов и конструкций, все изменения должны быть отражены в технической документации;

-Акты освидетельствования скрытых работ;

-Протоколы испытаний;

-Протоколы по пусконаладочным работам в объеме, предусмотренным проектом;

-Акты на пересечение с инженерными сооружениями;

-Другие, не перечисленные выше документы в соответствии с требованиями ПТЭ, СНиП, ПУЭ, и иными НТД.

1. **Требования к качеству выполняемых работ, надежности, сертификации.**

* Подрядчик производит работы в полном соответствии с технологическими картами на проведение работ, своевременно ведет журналы работ и оформляет исполнительную документацию;
* Все применяемые подрядчиком материалы должны быть новыми (закупаемый кабель 10 кВ с датой производства не раньше 2024 года), иметь сертификат соответствия и согласованны с Заказчиком;
* Техпаспорта или сертификаты, удостоверяющие качество материалов, деталей и конструкций, применяемых при производстве Работ.

1. **Гарантии исполнителя работ:**
   1. Гарантийный срок на выполненные работы – 36 месяцев;
   2. Исполнитель обеспечивает:
      1. Соответствие выполненных работ и конструктивных элементов проекту, требованиям нормативно-технических документов технологических карт;
      2. Устранение за свой счет дефектов, возникших по вине Подрядчика, выявленных в процессе эксплуатации в течение гарантийного срока.

Схема предполагаемого места установки опоры

